| CHAPTER 6 URBAN CONSTRUCTION AND ENVIRONMENTAL PROTECTION 115
6－10 Statistics On Urban Running Water Supply （2005－2009）
Items | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Water Factories | （unit） | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Production Capacity of Water Factories | (10000 tons perday) | 145.6 | 151.3 | 128.1 | 206.0 | 221.0
Length of Water Supply Pipelines | (km) | 5050 | 5112 | 5312 | 5557 | 5968
Total Water Supply | (10000 tons) | 23990 | 29509 | 33380 | 36043 | 34937
Water for Production |  | 8872 | 12809 | 12273 | 12000 | 11015
Water for Livelihood |  | 15022 | 15967 | 15643 | 18063 | 18108
Water-Consumption Population | (10000 persons) | 223.9 | 230.0 | 234.3 | 237.0 | 238.1
Daily Consumption of Water for | (litre) | 184 | 190 | 183 | 209 | 208
Livelihood Per Capita |  |
Rate of Tap Water Popularization | (Percent) | 98.0 | 99.0 | 99.3 | 99.8 | 100.0