6－12 工业“三废”排放处理及综合利用情况
Discharging And Disposal Of Three Wastes
（2011年）
指 标 Items | 全 市 Total | 其中 of Which
市 区 Urban Districts | 江阴市 Jiangyin City | 宜兴市 Yixing City
工业废水排放总量 | （万吨） | Total Discharging of the Industrial Waste Water | (10000 tons) | 26976.77 | 10205.62 | 13449.76 | 3321.39
COD产生量 |  | Volume of COD |  | 17.71 | 5.59 | 8.86 | 3.26
COD排放量 |  | Discharging of COD |  | 13700.50 | 4313.61 | 7296.3 | 2090.59
氨氮产生量 | （吨） | Volume of Ammonia and Nitrogen | ( ton) | 4425.57 | 1457.69 | 1688.94 | 1278.94
氨氮排放量 |  | Discharging of Ammonia and Nitrogen |  | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.01
工业废气排放总量 | (亿标立米) | Total Discharging of Industrial Waste Gas | (108 standardized m3) | 5737.93 | 1845.72 | 3059.78 | 832.43
二氧化硫产生量 | （万吨） | Volume of Sulfur dioxide | (10000 tons) | 30.89 | 4.08 | 21.85 | 4.96
二氧化硫排放量 |  | Discharging of Sulfur dioxide |  | 9.64 | 1.99 | 5.52 | 2.13
氨氮化物产生量 |  | Volume of Ammonia nitrogen compounds |  | 14.83 | 1.56 | 10.26 | 3.01
氨氮化物排放量 |  | Discharging of Ammonia nitrogen compounds |  | 14.72 | 1.52 | 10.25 | 2.95
工业烟（粉）尘产生量 | （万吨） | Volume of Soot (Dust) Emission | (ton) | 503.50 | 50.33 | 211.24 | 241.93
工业烟（粉）尘排放量 |  | Discharging of Soot (Dust) Emission |  | 6.42 | 1.4 | 2.33 | 2.69
工业固体废物产生量 | （万吨） | Yielding of Solid Industrial Waste | (10000 tons) | 1031.37 | 160.27 | 711.34 | 159.76
工业固体废物综合利用量 |  | Utilization of Solid Industrial Waste |  | 940.16 | 137.82 | 647.57 | 154.77
工业固体废物处置量 |  | Processing of Solid Industrial Waste |  | 91.21 | 22.45 | 63.77 | 4.99
其他 |  | Other |  |  |  |
工业锅炉 | （台） | Industrial Boilers | (boiler) | 925 | 408 | 378 | 139
工业窑炉 | （座） | Industrial Stoves | (stove) | 776 | 468 | 170 | 138